[bookmark: page1]








SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH



REMONT BOISKA SZKOLNEGO O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ



Adres : Końskie, ul. Piłsudskiego 82 


Działka nr ew. 4258/6, obręb 0001

Zamawiający: Zakład Doskonalenia Zawodowego w  Kielcach
                        ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce 









Data opracowania: VIII. 2026 r.








Opracowanie zawiera: 

1. SST 01.00. Nawierzchnia sportowa boiska szkolnego, zbiorniki na wodę opadową oraz roboty towarzyszące                                                                                                                     - str. 2                                                                                                                      
                                                    
2. SST 02.00. Nawierzchnia z kostki betonowej, utwardzenie terenu geokratą z tworzywa HDPE                                                                                               -  str. 7    




SST 01.00 NAWIERZCHNIA SPORTOWA BOISKA SZKOLNEGO,                     ZBIORNIKI NA WODĘ OPADOWĄ ORAZ ROBOTY TOWARZYSZĄCE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem boiska o nawierzchni trawiastej (trawa naturalna). Inwestycja zlokalizowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 4258/6, obręb 0001, będącej w użytkowaniu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Teren ten nie jest zabudowany, pokryty trawą naturalną i niezadrzewiony. Wg planu zagospodarowania terenu płyta boiska do piłki nożnej nie koliduje z istniejącym uzbrojeniem terenu.  Działka jest położona na terenie wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków. Boisko służyć będzie rekreacji dzieci i młodzieży szkolnej. 
Obszar, na którym zlokalizowany jest teren przeznaczony pod płytę boiska jest terenem płaskim ze spadkiem ok. 1,5 – 2,0% w kierunku północnym. Teren przeznaczony pod płytę boiska porasta trawa naturalna. Jest to nawierzchnia nie spełniająca wymogów trawiastego boiska piłkarskiego. Projekt zakłada rekultywację warstwy nośnej tj. odtworzenie darni na terenie przeznaczonym pod płytę boiska. Warstwa nośna, zadarniona wymaga odspojenia i usunięcia darni oraz innych zanieczyszczeń typu: kamienie, gruz i korzenie.
W północnej części nieruchomości zaprojektowano boisko do rekreacyjnej gry w piłkę nożną o wymiarach 32,00 x 22,00 m  powierzchni brutto, z nawierzchnią wykonaną z trawy naturalnej oraz poboczami trawiastymi. 
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić rzędne terenu i dostosować rzędne boiska w celu uzyskania zaprojektowanych spadków na płycie boiska. Teren przeznaczony pod inwestycję ukształtowany jest z około 1,5 – 2 – procentowym spadkiem w kierunku północnym. Po wykonaniu robót ziemnych i wyprofilowaniu podłoża do projektowanych rzędnych na wyrównanym terenie należy ułożyć siatkę przeciw kretom na całej powierzchni boiska, z wykonaniem wymaganych zakładów i zamocowaniem do podłoża. Następnie siatkę należy przykryć warstwą ziemi urodzajnej o grubości 3 cm, pozyskanej z robót niwelacyjnych prowadzonych na terenie inwestycji, po czym przygotować podłoże pod ułożenie trawy z rolki.
Łączna ilość przeznaczona do odspojenia terenu płyty boiska i stref bocznych to 704 m2.


Uwagi: Ziemia pozyskana z niwelacji płyty boiska zostanie w całości wykorzystana na terenie inwestycji tj. do przysypania siatki oraz wyrównania i ukształtowania terenów zielonych za szkołą. W związku z powyższym nie przewiduje się konieczności dowozu ziemi z zewnątrz ani wywozu jej nadmiaru poza teren inwestycji. 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
- boisko 32x22m
- pole gry 28x18m
- powierzchnia płyty boiska do piłki nożnej brutto – 704 m2 .

Wzdłuż linii boiska przewidziano strefy bezpieczeństwa o szerokości:
- 2,00 m wzdłuż boków boiska, 
- 2,00 m za liniami końcowymi. 

Boisko zostało usytuowane zgodnie z kierunkiem wschód-zachód. 
Zapotrzebowanie w energię elektryczną – nie występuje. 
Odprowadzenie ścieków socjalno – bytowych – nie występuje.
Projektowane zagospodarowanie nie zmienia stosunków wodnych na działce. 
Za każdą z bramek przewidziano budowę ogrodzenia o wysokości około 4,0 m z siatki polietylenowej (PE) mocowanej do konstrukcji stalowej, posadowione na betonowym fundamencie. Budowa ogrodzenia (piłkochwytów) nie jest przedmiotem zamówienia.

[bookmark: _Hlk237424848]Ochrona konserwatorska: 
[bookmark: _Hlk237426605]Działka nr ewid. 4258/6, obr. 0001 położona jest na obszarze strefy archeologicznej biernej, wyznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kaznowskiej, Krakowskiej, Gimnazjalnej, Kpt. Stoińskiego oraz Marszałka, przyjętym uchwałą Nr IX/71/2015 z dnia 29.05.2015 r. 
Dla tej strefy § 8 ust. 1 przewiduje:
· zapewnienie nadzoru nad badaniami archeologicznymi w przypadku prowadzenia prac ziemnych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
· realizację inwestycji zgodnie z przepisami odrębnymi.
Badania archeologiczne oraz nadzór archeologiczny nie są przedmiotem zamówienia. 
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  jak w t.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac, związanych z wykonaniem nawierzchni z trawy sportowej z rolki.
W zakres robót wchodzi:
· odspojenie darni na głębokość 10 cm, 
· zagospodarowanie pozyskanego humusu na terenie przyległym, 
· wyprofilowanie terenu płyty boiska spycharką z laserowym systemem prowadzącym zgodnie z ustalonym spadkiem 0,5% w kierunku północnym. Obecny spadek wynosi ok. 1,5 – 2,0 %, 
· uformowanie skarpy od strony szkoły, 
· niwelacja terenu przyległego,
· uformowanie skarpy nasypowej od strony budynku szkoły, 
· ułożenie siatki polipropylenowej przeciwko kretom, przysypanie siatki warstwą ziemi urodzajnej o gr. ok 3 cm, 
· ułożenie trawy rolowanej, 
· dostawa i montaż 2 prefabrykowanych zbiorników żelbetowych na wodę opadową                      o pojemności 5,0 m3 każdy wraz z zasypaniem i zagęszczeniem wykopów, 
Roboty towarzyszące: 
W ramach zamówienia przewidziano również:
· przestawienie 1 szt. istniejącego garażu blaszanego w obrębie działki nr 4258/6,
· demontaż elementów siłowni zewnętrznej (trenażerów), obejmujący odłączenie urządzeń od fundamentów lub elementów mocujących, załadunek, 
· przestawienie istniejących urządzeń siłowni zewnętrznej – trenażerów – w obrębie działki nr ewid. 4258/6, 
· wykonanie niezbędnych robót towarzyszących związanych z demontażem, transportem i ponownym montażem ww. elementów.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z Przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną, ofertą wykonawcy i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca obowiązany jest do wykonania robót w pełnym zakresie. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
– ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami), tekst jednolity - Dz. U. 2026.524,
– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z późniejszymi zmianami), tekst jednolity - Dz. U. 2021 r. poz. 1213,
– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (z późniejszymi zmianami) - Dz. U. 2023 r. poz. 215.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji dokumenty wyrobów budowlanych (certyfikaty, atesty i dokumentację techniczną wyrobów) proponowanych do wbudowania, przed ich zamówieniem. 
2.2. Wymagania szczegółowe
Zbiorniki na wody opadowe 
Zbiorniki przeznaczone do magazynowania wód opadowych należy wykonać jako prefabrykowane, podziemne, szczelne zbiorniki żelbetowe o konstrukcji monolitycznej lub równoważnej, przeznaczone do zastosowań zewnętrznych. Konstrukcja powinna zapewniać szczelność i trwałość zgodnie z dokumentacją producenta. 
- pojemność użytkowa zbiornika: 5,00 m3, 
- liczba zbiorników: 2 szt., 
- konstrukcja żelbetowa, szczelna, przystosowana do posadowienie w gruncie, 
- beton konstrukcyjny: klasy min. C25/30, 
- wymagana wodoszczelność betonu: min. W8, 
- wymagana mrozoodporność: min. F150, 
- zbiornik wyposażony w płytę przykrywającą, komin rewizyjny oraz właz umożliwiający kontrolę i obsługę,
- elementy zbiornika powinny zapewniać trwałość, szczelność oraz odporność na obciążenia występujące w warunkach posadowienia podziemnego,
- zbiornik należy zabezpieczyć przed wpływem wilgoci i wód gruntowych zgodnie z technologią producenta,
- wszystkie elementy zbiornika powinny posiadać wymagane dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
Trawa sportowa z rolki
Murawa z trawy z rolki powinna pochodzić ze specjalistycznej plantacji i być przeznaczona do wykonywania nawierzchni sportowych, w szczególności boisk szkolnych o intensywnym użytkowaniu. Wymagania minimalne: 
· darń jednorodna, zwarta, o prawidłowo rozwiniętym systemie korzeniowym, umożliwiającym szybkie ukorzenienie po ułożeniu,
· wiek darni w chwili zbioru: minimum 12 miesięcy, 
· grubość darni wraz z warstwą podłoża: 20–30 mm,
· brak chwastów wieloletnich, oznak chorób grzybowych, pleśni, uszkodzeń mechanicznych, kamieni, gruzu i innych zanieczyszczeń,
· pokrycie powierzchni trawą: minimum 98 %, 
· mieszanka traw przeznaczona do intensywnego użytkowania, odporna na deptanie                  i posiadająca zdolność regeneracji.

Siatka przeciw kretom 
Siatka techniczna wykonana z polipropylenu (PP) stabilizowanego przeciw promieniowaniu UV, przeznaczona pod trawniki i nawierzchnie trawiaste 
· gramatura i oczka: minimum 35 g/m², 
· wielkość oczek: 15 × 15 mm (±2 mm),
· trwałość dostosowana do warunków gruntowych, nie niż 10 lat,
· odporność na działanie wilgoci, procesy gnilne oraz środki stosowane w pielęgnacji terenów zielonych.

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować sprzęt przeznaczony do wykonywania zamierzonych robót, sprawny technicznie, spełniający wymagania techniczne w zakresie BHP i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
koparki podsiębierne (z łyżką min. 0,15 m3), spycharki z laserowym systemem prowadzenia, walce gładkie, zagęszczarki płytowe i stopowe (skoczki), dźwig samochodowy lub HDS o udźwigu min. 6 ton do montażu zbiorników.

4.TRANSPORT
Materiały i elementy powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Materiały należy transportować w opakowaniach fabrycznych.
Rolki trawy należy przewozić na paletach transportowych, bezwzględnie chroniąc je w trakcie przewozu i składowania przed nasłonecznieniem, przesuszeniem i zaparzeniem. Zbiorniki żelbetowe przewozić w pozycji stojącej, zabezpieczone pasami.

5.WYKONANIE ROBÓT 
Obszar, na którym zlokalizowana jest płyta boiska jest terenem płaskim ze spadkiem                               ok. 1,5 - 2,0 % w kierunku północnym i porośnięty trawą naturalną. Przed wykonaniem płyty boiska należy usunąć darń wraz z warstwą gruntu na głębokość około 10 cm. Podłoże należy wyprofilować do projektowanego spadku ok. 0,5% (tolerancja niwelety ±10 mm, nierówności pod łatą 4,0 m do 10 mm), zagęścić oraz uformować skarpę od strony budynku szkoły. 

Siatkę należy zakładać z zakładem min. 10 cm, łącząc opaskami lub szpilkami i kotwiąc szpilkami o długości min. 150 mm w rozstawie co 1,0 m oraz na obwodzie i zakładach.

Trawę z rolki układać mijankowo, szczelnie dociskając krawędzie. 
Po ułożeniu murawę należy zwałować i obficie nawodnić zgodnie z zaleceniami producenta.

Dostawa i montaż 2 szt. zbiorników żelbetowych na wodę opadową: 
Wykonać wykopy pod dwa zbiorniki żelbetowe o pojemności 5,0 m3, z zachowaniem bezpiecznych skarp i luzu montażowego. Na dnie wykopu wykonać oraz wypoziomować podbudowę betonową o grubości 10-15 cm. Zbiorniki posadowić przy użyciu dźwigu lub HDS, skontrolować  ich wypoziomowanie, wykonać uszczelnienie, a następnie zamontować płytę pokrywową i komin rewizyjny. Wykopy zasypywać warstwami o grubości 25 cm, zagęszczając każdą warstwę mechanicznie. Po wykonaniu montażu należy przeprowadzić kontrolę szczelności zbiorników zgodnie z wymaganiami producenta. 

Przestawienie i ponowny montaż trenażerów
Demontaż, odłączenie urządzeń od fundamentów, transport zdemontowanych urządzeń w obrębie działki oraz ponowny montaż 3 szt. trenażerów w lokalizacjach wskazanych                            przez Dyrektora Jednostki. Zakres robót obejmuje przygotowanie miejsc montażu, wykonanie niezbędnych fundamentów i kotwień oraz ponowny montaż zgodnie z zaleceniami producenta i zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej  przed rozpoczęciem robót celem uwzględnienia w ofercie wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania powyższego zakresu.
Ponowny montaż urządzeń w sposób zapewniający ich stabilność, bezpieczeństwo użytkowania i trwałe zamocowanie do podłoża.

Przestawienie istniejącego garażu blaszanego 
Lokalizację docelową garażu w obrębie granicy działki nr ewid. 4258/6 należy uzgodnić                        z Dyrektorem Jednostki, z zachowaniem wymaganych odległości od granicy działki. W przypadku bez otworów okiennych i drzwiowych w kierunku granicy przyjąć odległość nie mniejszą niż 3,0 m. Po ustawieniu garaż należy trwale zakotwić do podłoża, zapewniając stabilność konstrukcji oraz zabezpieczyć przed przesunięciem lub przewróceniem.
Sposób kotwienia należy dostosować do konstrukcji garażu i rodzaju podłoża, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Nie dopuszcza się pozostawienia garażu wyłącznie na zasadzie swobodnego ustawienia bez zabezpieczenia przed przemieszczeniem.
 
6.OBMIAR ROBÓT
Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej.

7.ODBIÓR ROBÓT 
Celem odbioru robót jest dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót                                 w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 

Odbiór podłoża: 
Kontroli podlega: 
- czystość, stabilność i wyprofilowanie podłoża, 
- spadki zgodnie z projektem (odchylenie od projektowanej niwelety podłoża wynosi: ±10 mm, nierówności pod łatą kontrolną o długości 4,0 m: max 10 mm), 
- prawidłowe ułożenie siatki przeciw kretom (ciągłość, zakłady min. 10 cm, brak fałd                                 i uszkodzeń, 
- prawidłowe ułożenie trawy z rolki (szczelność, układ mijankowy, pokrycie wegetacyjne                          (min. 98%), brak przebarwień oraz równość końcowa płyty boiska.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu                       z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. 
Odbiorowi przed zakryciem podlegają:
· korytowanie boiska i profilowanie podłoża,
· ułożenie i zakotwienie szpilkami siatki przeciw kretom,
· wykonanie podbudowy betonowej pod zbiorniki,
· wykonanie hydroizolacji zbiorników 
Odbiorowi podlega prawidłowość wykonania fundamentów, kotwień oraz stabilność zamontowanych urządzeń tzw. trenażerów oraz garażu blaszanego. W przypadku garażu blaszanego należy dodatkowo sprawdzić zabezpieczenie konstrukcji przed przesunięciem lub przewróceniem pod wpływem wiatru.

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Aktualne normy i przepisy związane.

















































SST 02.00 NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ, UTWARDZENIE TERENU GEOKRATĄ Z TWORZYWA HDPE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz nawierzchni utwardzonej kratą ze żwirem. Roboty realizowane są w ramach zadania pn. „Remont boiska szkolnego                     o nawierzchni trawiastej wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu.”  
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  jak w t.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac, związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej .
W zakres robót wchodzi min:
· wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie,
· profilowanie i zagęszczenie podłoża,
· wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
· wykonanie warstw pospółki pod nawierzchnię,
· wykonanie podsypki,
· wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
· wykonanie obrzeży betonowych wraz z ławą betonową,
· wykonanie nawierzchni z geokraty z tworzywa HDPE,
· wykonanie obrzeży z tworzywa sztucznego typu Eko Board,
· wypełnienie komór geokraty żwirem płukanym,
· zagęszczenie i wyprofilowanie wykonanych nawierzchni. 
Nawierzchnie objęte niniejszą SST przeznaczone są do ruchu pieszego.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami), tekst jednolity - Dz. U. 2026.524,
– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z późniejszymi zmianami), tekst jednolity - Dz. U. 2021 r. poz. 1213,
– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (z późniejszymi zmianami) - Dz. U. 2023 r. poz. 215.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji dokumenty wyrobów budowlanych (certyfikaty i atesty) proponowanych do wbudowania, przed ich wbudowaniem.

2.2. Wymagania szczegółowe
Betonowa kostka brukowa
- kostka betonowa dwuwarstwowa o gr. 6 cm, typ Holland, Nostalit lub równoważna, 
- kolor: szary lub grafitowy wg uzgodnienia z Inwestorem, 
- warstwa ścieralna o grubości min. 4 mm, odporna działanie warunków atmosferycznych, promieniowania UV oraz środków do zimowego utrzymania nawierzchni, 
- z wypustkami dystansowymi i fazowanymi krawędziami, 
- Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostoswane do szerokości układanych powierzchni bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowania w nawierzchnię. 
- Betonowa kostka brukowa powinna. Kostka betonowa powinna spełniać wymagania PN-EN 1338 „Betonowe kostki brukowe – Wymagania i metody badań.
- Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek),

Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
a)  na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię z kostki
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania aktualnej normy, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania aktualnej normy i wody,
b)  do wypełniania spoin 
- piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13043:2004.

Obrzeża betonowe nawierzchni z kostki
- prefabrykowane obrzeża betonowe o wymiarach 15 x 30 x 100 cm, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, 
- każda  dostarczona  na  budowę  partia  materiałów  powinna  posiadać  atest producenta,
- bez pęknięć, ubytków i uszkodzeń,
- o równych i prostych krawędziach,
- układać na ławie z oporem z betonu min. B15 i podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm. Spoiny co 1 cm wypełnić zaprawą cementową i pielęgnować wodą. 
Ława z oporem.
Obrzeża posadowione na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z oporem wykonanej z betonu towarowego klasy C12/15. Nie dopuszcza się wykonywania mieszanki betonowej                       na terenie budowy. Mieszanka musi być wykonana w profesjonalnej - atestowanej wytwórni i posiadać wyniki badań laboratoryjnych

Geokrata
- geokrata modułowa z tworzywa sztucznego (HDPE), wysokość min. 50 mm, 
- odporna na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz obciążenia ruchem pieszym, 
- montaż na przygotowanym i zagęszczonym podłożu zgodnie z zaleceniami producenta, 
- komory geokraty należy wypełnić równomiernie żwirem płukanym frakcji 5–20 mm, do pełnej wysokości komór, z niewielkim nadmiarem umożliwiającym jego zagęszczenie i ustabilizowanie, zgodnie z zaleceniami producenta,
- obrzeża trawnikowe z tworzywa sztucznego typu Eko Board lub równoważne.

Żwir do wypełnienia geokraty
Do wypełnienia komór geokraty należy stosować:
· żwir płukany frakcji 5–20 mm,
· czysty, bez zanieczyszczeń organicznych i gliniastych,
· odporny na warunki atmosferyczne.

Obrzeża dla nawierzchni z geokraty:
- obrzeża elastyczne z tworzywa sztucznego typu Eko Board (lub równoważne) należy mocować do podłoża za pomocą kotew systemowych, w rozstawie oraz w sposób zgodny z instrukcją producenta, zapewniający trwałą stabilizację nawierzchni. 

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się ręcznie lub mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek).
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe i obrzeża betonowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Materiały w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE  ROBÓT 
5.1. KORYTOWANIE I PODŁOŻE
Podłoże
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. 
Roboty  należy  rozpocząć  od  wytyczenia  linii  obrzeży betonowych. 
Koryto pod ławę należy wykonywać zgodnie z aktualną normą.
Wymiary wykopu pod ławy powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.
Ława betonowa z oporem
Ławę betonową z oporem wykonuje się w gruncie. Beton rozścielony w wykopie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami aktualnej normy. 

Podsypka 
Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka cementowo-piaskowa, o grubości warstwy 5cm po zagęszczeniu. 
5.2 WARTSWY NAWIERZCHNI 
Chodnik z kostki betonowej  
- kostka betonowa, grubości 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3 cm po zagęszczeniu (odchyłka ±1 cm),
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm, 
- pospółka – grubość 10 cm po zagęszczeniu
- podłoże gruntowe zagęszczone. 

Utwardzenie terenu geokratą ze żwirem (ruch pieszy)
- żwir płukany frakcji 5-20 mm - wypełnienie komór geokraty, 
- geokrata HDPE, wys. min 5 cm, 
- podsypka piaskowa 1:4 gr. 3 cm (odchyłka ±1 cm)
- pospółka – grubość 10 cm po zagęszczeniu
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - gr. 15 cm po zagęszczeniu,
- podłoże gruntowe zagęszczone. 

5.3 WYKONANIE NAWIERZCHNI
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej  powinien być zgodny z przedmiarem.
Nawierzchnia z kostki betonowej
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się.
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).
Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
Spoiny
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić  piaskiem.  
Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla użytkowania
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnia z geokraty 
Geokratę należy układać na przygotowanym i zagęszczonym podłożu zgodnie z instrukcją producenta. Poszczególne elementy należy połączyć i ustabilizować, a komory wypełnić równomiernie żwirem płukanym frakcji 5-20 mm z zachowaniem stabilności wypełnienia. Komory geokraty należy wypełnić żwirem płukanym frakcji 5-20 mm do poziomu górnej krawędzi komór, z dopuszczeniem niewielkiego nadmiaru wypełnienia wynikającego z technologii wykonania. Po wypełnieniu należy zagęścić nawierzchnię zgodnie z zaleceniami producenta geokraty. 

6. OBMIAR ROBÓT
Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej.

7. ODBIÓR ROBÓT 
Celem odbioru robót jest dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektor nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji określonych w tabeli dały wyniki pozytywne. 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej:
	Lp.
	Wyszczególnienie badań i pomiarów
	Sposób sprawdzenia

	1
	Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni obrzeży i kostki
	Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu,  kolorów kostek, obrzeży, spękań, plam, deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin

	2
	Rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość
	we wszystkich  punktach charakterystycznych 



Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
-      przygotowanie podłoża,
-      wykonanie podbudowy,
-      wykonanie ław pod obrzeża, 
-      wykonanie podsypki pod obie nawierzchnie.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami umowy. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
Aktualne normy i przepisy związane

Uwagi końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie ze sztuką budowlaną
2


