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Numer sprawy: 38/ZK/2026/BCU

Kielce, dnia 28.04.2026 r.


INFORMACJA NR 1  DLA  WYKONAWCÓW
[bookmark: _Hlk228273562]PYTANIA I  ODPOWIEDZI
[bookmark: _Hlk228273631] ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

[bookmark: _Hlk227665763][bookmark: _Hlk227576323]Dotyczy: postępowania na „Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego oraz plotera - doposażenie BCU – wynikające z realizacji Umowy Numer KPO/22/1/BCU/U/0074 w ramach konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonalenia zawodowego (CoVes)”.

I. PYTANIA I  ODPOWIEDZI
Zamawiający, informuję że poprzez Bazę Konkurencyjności wpłynęło pytanie jak niżej:

Pytanie numer 1, data wysłania 2026-04-23 14:54:32

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści urządzenie wielofunkcyjne kolorowe z obsługą wydruku w formacie A3, które posiada minimum dwie kasety na papier, każda o pojemności 520 arkuszy papieru A4 o gramaturze 75 g/m2 (pkt. 7 OPZ)?
Zmiana tego parametru jest praktycznie niezauważalna podczas użytkowania urządzenia, a pozwoli na zaoferowanie większej liczby modeli spełniających pozostałe parametry.
[bookmark: _Hlk228273432]Udzielono odpowiedzi:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści OPZ w zakresie pkt 7, poprzez doprecyzowanie wymagań dotyczących podawania papieru. Aktualne wymaganie stanowi, że urządzenie powinno być wyposażone w minimum dwie kasety na papier, każda o pojemności co najmniej 500 arkuszy papieru A3/A4 (80 g/m²).
Zmienione zapisy OPZ są obowiązujące.
Pytanie numer 2, data wysłania 2026-04-28 11:37:15
Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści urządzenie wielofunkcyjne kolorowe z obsługą wydruku w formacie A3, które posiada minimum dwie kasety na papier, każda o pojemności 520 arkuszy papieru A4 o gramaturze 75 g/m2 (pkt. 7 OPZ)? Zmiana tego parametru jest praktycznie niezauważalna podczas użytkowania urządzenia, a pozwoli na zaoferowanie większej liczby modeli spełniających pozostałe parametry.
Udzielono odpowiedzi:
Odpowiedź została udzielona w pytaniu nr 1.
II. ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Zamawiający informuje, że wprowadza zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia polegające na jego doprecyzowaniu i uzupełnieniu, bez zmiany zakresu zamówienia.
Nowy (po zmianach) Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszej informacji i jest dokumentem obowiązującym dla Wykonawców.
W związku z powyższą zmianą Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Nowy termin składania ofert ustala się na dzień 04.05.2026 r. do godz. 10:00.

     Starszy Specjalista ds. Zamówień
Publicznych i Kontraktowania Wydatków
                                  (-)
     Joanna Kaśków































Załącznik nr 1

(NOWY PO ZMIANACH)
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  (dalej OPZ)

I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego oraz plotera - doposażenie BCU - wynikające z realizacji projektu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego  Centrum  Umiejętności  Służb Lotniskowych dla branży lotniczej w dziedzinie Eksploatacji portów i terminali lotniczych  (BCUSL) realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVes)”.

II.	LOKALIZACJA 
Branżowe Centrum Umiejętności Służb Lotniskowych  dla branży lotniczej  w dziedzinie eksploatacji portów i terminali lotniczych
Adres: 26-600 Radom, ul. Saska 4/6, woj. mazowieckie.

III.	WYKAZ ORAZ OPIS SPRZETU:
1. [bookmark: _Hlk226460323]Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe z obsługą wydruku w formacie A3 – VAT 23% -1 szt.
	L.p.
	NAZWA KOMPONENTU
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

	1. 
	Przedmiot zamówienia
	Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego przeznaczonego do pracy biurowej – drukarka, skaner, kopiarka A3.
Urządzenie musi pochodzić z bieżącej produkcji, być wolne od wad fizycznych i prawnych oraz posiadać wymagane deklaracje zgodności.

	1. 
	Technologia druku
	kolor typu laserowego lub LED

	1. 
	Obsługa formatów papieru
	do A3 włącznie

	1. 
	Funkcja drukowania
	1. Druk w kolorze oraz w czerni i bieli.
1. Prędkość druku: co najmniej 25 stron A4 na minutę w trybie kolorowym i monochromatycznym. 
1. Automatyczny druk dwustronny (dupleks).
1. Minimalna rozdzielczość druku: 1200 × 1200 dpi.
1. Obsługa standardowych języków druku stosowanych 
w środowiskach biurowych (np. PCL lub równoważne).

	1. 
	Funkcja kopiowania
	1. Kopiowanie w kolorze oraz w czerni i bieli.
1. Prędkość kopiowania: co najmniej 25 kopii A4 na minutę.
1. Rozdzielczość kopiowania: minimum 600 × 600 dpi.
1. Możliwość kopiowania dwustronnego.
1. Skalowanie kopii w zakresie co najmniej 25–400%.

	1. 
	Funkcja skanowania
	1. Skanowanie w kolorze i w odcieniach szarości,
1. Minimalna rozdzielczość skanowania: 600 dpi,
1. Minimalna prędkość skanowania 80 str/min
1. Możliwość skanowania do pliku (PDF wielostronicowy, JPEG),
1. Skanowanie do komputera i do folderu sieciowego,
1. Automatyczne skanowanie dwustronne.
1. Podajnik skanera na minimum 100 arkuszy A4 (80 g/m²)

	1. 
	Podawanie papieru
	1. Minimum dwie kasety na papier, każda o pojemności co najmniej 500 arkuszy papieru A3/A4 (80 g/m²).
1. Obsługa formatów papieru od co najmniej A5 do A3.
1. Podajnik ręczny (boczny) dopuszczalny jako element standardowy urządzenia.
1. gramatura papieru: 60–280 g/m²

	1. 
	Interfejsy i komunikacja
	1. Interfejs sieciowy Ethernet.
1. Port USB umożliwiający podłączenie do komputera.

	1. 
	Dostawa
	Urządzenie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego wraz z pełnym zestawem materiałów eksploatacyjnych (tonery). Dostawa obejmuje również instalację urządzenia oraz szkolenie użytkowników w miejscu jego eksploatacji.

	1. 
	Gwarancja
	1. minimalny okres gwarancji: 24 miesiące
1. serwis realizowany na terenie Polski
czas reakcji serwisu: maks. 2 dni robocze




1. [bookmark: _Hlk226460383]Ploter kolorowy z obsługą wydruku w formacie A0 - VAT 23% -  1szt
	L.p.
	NAZWA KOMPONENTU
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

	1. 
	Przedmiot zamówienia
	Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego plotera atramentowego wielkoformatowego przeznaczonego do druku dokumentacji technicznej, map, rysunków CAD/GIS, plakatów oraz materiałów graficznych w formatach do A0.

Urządzenie musi pochodzić z bieżącej produkcji, być wolne od wad fizycznych i prawnych oraz posiadać wymagane deklaracje zgodności.

	1. 
	Parametry ogólne
	1. technologia druku: atramentowa (inkjet)
1. typ urządzenia: ploter wielkoformatowy z obsługą roli papieru,
1. rozdzielczość druku: min. 2400 × 1200 dpi
1. możliwość pracy w trybie ciągłym z rolą papieru,
1. minimalna liczba kolorów: co najmniej 4 kolory (CMYK),
1. pamięć operacyjna urządzenia: min. 1 GB,
1. obsługa języków drukowania: HP-GL/2, PDF lub równoważne,
1. fizyczna pamięć RAM  minimum 2 GB,
1. dysk wewnętrzny 500 GB szyfrowany,

	1. 
	Wydajność
	prędkość druku rysunku technicznego A1: maks. ok. 30–40 s na stronę lub równoważna wydajność


	1. 
	Obsługiwane nośniki
	1. papier w roli o szerokości  od 297 mm do 914 mm 
1. arkusze A3,A2,A1,
1. możliwość druku na papierze powlekanym, zwykłym oraz fotograficznym
1. gramatura nośników: 60–280 g/m²


	1. 
	Podawanie i odbiór nośników
	Papier w rolce: jedna rolka, ładowanie od góry, odbiór z przodu
Arkusze: ładowanie od góry, odbiór z przodu
(podawanie ręczne przy użyciu dźwigni blokującej materiał)

	1. 
	Interfejsy i komunikacja
	1. interfejs Ethernet (LAN)
1. interfejs USB
1. możliwość pracy w sieci komputerowej
1. sterowniki dla systemów Windows oraz macOS lub równoważnych

	1. 
	Funkcjonalność
	1. automatyczna obsługa roli papieru
1. wbudowany panel sterowania (np. ekran LCD lub dotykowy)
1. możliwość podglądu statusu druku
1. automatyczne lub półautomatyczne wyrównywanie głowic drukujących
1. automatyczne odcinanie papieru

	1. 
	Materiały eksploatacyjne
	1. urządzenie musi być dostarczone z zestawem startowych wkładów atramentowych umożliwiających rozpoczęcie pracy oraz jednym dodatkowym kompletem wkładów atramentowych,
1. wkłady atramentowe powinny być dostępne w regularnej sprzedaży na rynku polskim,

	1. 
	Wyposażenie w zestawie
	Wykonawca dostarczy co najmniej:
1. ploter wielkoformatowy A0,
1. podstawę / stojak pod urządzenie (jeżeli producent przewiduje),
1. przewód zasilający,
1. komplet startowych wkładów atramentowych oraz jeden komplet dodatkowy,
1. oprogramowanie i sterowniki,
1. dokumentację użytkownika w języku polskim lub angielskim.

	1. 
	Gwarancja i serwis
	1. minimalny okres gwarancji: 24 miesiące
1. serwis realizowany na terenie Polski
1. czas reakcji serwisu: maks. 2 dni robocze



[image: ]
image1.jpeg
. inRA-\;\IlOWY Rzeczpospolita Sﬁna:?:"éi::p‘;;::z
ODBUDOWY Polska NextGenerationEU




image2.png
LIDER PARTNERZY:

ZDZ &) oy tonce ,w’;::::"? wellcome \{,.::::m,:s" =3

VasaiRpoRTS

Tyt praedsigwaiecia: Utworzenie | wsparcie funkcjonowania Branzowego Centrum Umiejgtnosci Sluzb Lotniskowych dla branzy lotnicze]

— BCUSL w dedzinie Ekspoataia Portow  Terminali otncaych (BCUSL realzucego oncepei centrow doskonatosc zawodowel ( CoVES)
h =] Biuro projektu: Zaklad Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Niepubliczne Technikum im. 72 Pulku Piechoty w Radomiu

26600 Radom, ul. Saska 4/6 tel. 48 331 05 23




